**DOKLADY KE KOLAUDACI STAVBY POŽADOVANÉ STAVEBNÍM ÚŘADEM HUSTOPEČE**

* geometrický plán se zaměřením stavby potvrzený katastrálním úřadem (pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí)
* projektová dokumentace ověřená stavebním úřadem
* dokumentace geodetické části skutečného provedení stavby u staveb technické nebo dopravní infrastruktury
* dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k nepodstatným odchylkám proti povolení stavby nebo ověřené projektové dokumentace)
* stavební deník popř. jednoduchý záznam o stavbě

Doklady o výsledcích zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy:

* Revizní zpráva elektro (vnitřní elektroinstalace, přípojky, nouzové osvětlení..)
* Revizní zpráva hromosvodu
* Revizní zpráva odběrného plynového zařízení (F,G)
* Revizní zpráva o kontrole spalinových cest (komínu)
* Protokol o tlakové zkoušce vody, kanalizace, topení a těsnosti jímky (žumpy)

Ostatní doklady:

* Prohlášení o shodě na montáž sádrokartonových konstrukcí, oprávnění montérů, prohlášení o dodržení technologických a montážních postupů stanovených výrobci
* Prohlášení o shodě na montáž kontaktního zateplovacího systému, oprávnění montérů, prohlášení o dodržení technologických a montážních postupů stanovených výrobci
* Prohlášení o shodě na instalovaný požární hlásič
* Doklady o ověření požadovaných vlastností použitých či zabudovaných výrobků
* Nové měření radonu v místnostech (pokud bylo radonové riziko střední nebo vysoké)
* Zápis o kontrole hasících přístrojů
* Předávací protokol (zápis o předání a převzetí stavby) v případě provádění stavby dodavatelsky, v případě provádění stavby svépomocí – prohlášení stavbyvedoucího/dozoru o provedení stavby v souladu s projektovou dokumentací stavby a že byly na stavbě použity materiály dle požárně bezpečnostního řešení, a dále všemi předpisy

Další doklady vyplývající z podmínek stavebního povolení a podmínek dotčených orgánů:

* Zejména splnění požadavků dle požárně bezpečnostního řešení stavby (PBŘ - součást projektové dokumentace)